Nawet 20 g świeżo mielonej kawy na porcję, a tylko 18 cm szerokości. Premiera ekspresu Cecotec Cremmaet Lungo Latte
Tylko 18 cm szerokości, do 20 g świeżo mielonej kawy na jeden cykl i automatyczny system mleczny – to kluczowe parametry ekspresu Cecotec Cremmaet Lungo Latte. Model z wbudowanym stalowym młynkiem umożliwia przygotowanie kaw czarnych i mlecznych, a pięciostopniowa regulacja mielenia pozwala dostosować parametry napoju do rodzaju ziaren i preferencji użytkownika. Dystrybutorem urządzenia jest firma 4cv.

 
Cecotec Cremmaet Lungo Latte to automatyczny ekspres do kawy ziarnistej z wbudowanym młynkiem ze stali nierdzewnej i systemem mlecznym o mocy 1350 W. Model łączy kompaktowe wymiary z funkcjami umożliwiającymi automatyczne przygotowanie zarówno kaw czarnych, jak i mlecznych. Ustawienia urządzenia pozwalają również dostosować wybrane parametry napoju do preferencji użytkownika.
Model Cremmaet Lungo Latte umożliwia przygotowanie siedmiu rodzajów napojów: espresso, lungo, double, americano, latte, cappuccino oraz gorącej wody. W przypadku kaw mlecznych proces obejmuje również automatyczne dozowanie i spienianie mleka pobieranego z pojemnika o pojemności 240 ml, bez konieczności korzystania z manualnej dyszy parowej. Wyboru napoju dokonuje się za pomocą panelu dotykowego, a podwójna wylewka pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch kaw.
Nawet 20 g świeżo zmielonych ziaren na jedną filiżankę
Ekspres Cecotec wyposażono w stalowy młynek z pięciostopniową regulacją grubości mielenia, która pozwala dopasować intensywność napoju do rodzaju ziaren oraz indywidualnych preferencji. Pojemny zbiornik mieści 280 g ziaren, dzięki czemu nie wymaga częstego uzupełniania. Jednostka zaparzająca może pomieścić do 20 g zmielonej kawy na jeden cykl, co pozwala przygotować bardziej intensywny i skoncentrowany napój.
Za szybkie osiągnięcie temperatury potrzebnej do przygotowania kawy odpowiada system grzewczy Thermoblock, który na bieżąco podgrzewa wodę. Ekspres wyposażono również w pompę o maksymalnym ciśnieniu 19 barów. Rzeczywiste ciśnienie podczas parzenia zmienia się dynamicznie w zależności od warunków procesu, m.in. ilości kawy i stopnia jej zmielenia. 
Kompaktowe wymiary i dotykowe sterowanie
Model ma 18 cm szerokości, 43 cm głębokości i 38 cm wysokości, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca na kuchennym blacie. Urządzenie wyposażono w dotykowy panel sterowania, który umożliwia wybór zaprogramowanych napojów i dostępnych ustawień. Ekspres posiada 2-litrowy zbiornik na wodę. Cecotec Cremmaet Lungo Latte dostępy jest w dystrybucji firmy 4cv w kolorze czarnym w cenie 2 220 zł. 
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